**Обследование оконных блоков**

**в дошкольных учреждениях ГБОУ ########**

По заданию администрации ГБОУ **########**было произведено обследование деревянных оконных блоков в дошкольных учреждениях на предмет их дальнейшей эксплуатации.

В результате обследования обнаружено рассыхание оконных рам, что привело к появлению зазоров м/д оконными рамами и оконной коробкой размером до 5мм., неплотному закрыванию створок и форточек, фарнитура местами находится в нерабочем состоянии.

Учитывая наличие дефектов, можно сделать вывод о недопустимости дальнейшей эксплуатации оконных блоков, т.к. нарушены нормы теплоизоляции и звукоизоляции.

**Дошкольное учреждение по адресу: ########**

Спецификация оконных и дверных (эвакуационные выходы) блоков, подлежащих замене

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование изделий | Размеры, м. | Ед.изм. | Кпл-во |
| **1 этаж** | | | | |
| Левое крыло. Детские группы | | | | |
| 1 | Оконный блок | 5.45 х 2.1 | шт. | 6 |
|  |  | 2.45х2.1 | шт. | 2 |
|  |  | 1.8х2.1 | шт. | 1 |
|  |  | 1.45х2.1 | шт. | 2 |
|  |  | 1.0х2.1 | шт. | 1 |
| 2 | Дверной блок остекленный | 1.25х2.7 | шт. | 2 |
| Правое крыло. Детские группы | | | | |
| 1 | Оконный блок | 5.45х2.1 | шт. | 3 |
|  |  | 2.45х2.1 | шт. | 1 |
|  |  | 1.45х2.1 | шт | 1 |
|  |  | 1.0х2.1 | шт. | 1 |
| 2 | Дверной блок остекленный | 1.25х2.7 | шт. | 1 |
| Коридор | | | | |
| 1 | Оконный блок | 5.45х2.1 | шт. | 4 |
|  |  | 4.0х2.1 | шт. | 2 |
|  |  | 2.7х2.1 | шт. | 2 |
| Музыкальный зал | | | | |
| 1 | Дверной блок остекленный | 2.45х2.1 | шт. | 4 |
| Административные помещения | | | | |
| 1 | Оконный блок | 2.45х2.1 | шт. | 5 |
|  |  | 1.8х2.1 | шт. | 2 |
|  |  | 1.2х2.1 | шт. | 1 |
| 2 | Дверной блок остекленный | 1.25х2.7 | шт. | 1 |
| **2 этаж** | | | | |
| Левое крыло. Детские группы | | | | |
| 1 | Оконный блок | 1.45х2.1 | шт. | 3 |
|  |  | 1.8х2.1 | шт. | 2 |
| Правое крыло. Детские группы | | | | |
| 1 | Оконный блок | 5.45х2.1 | шт. | 3 |
|  |  | 2.45х2.1 | шт. | 1 |
|  |  | 1.45х2.1 | шт. | 2 |
|  |  | 1.8х2.1 | шт. | 2 |
| Центр. Детские группы | | | | |
| 1 | Оконный блок | 5.45х2.1 | шт. | 3 |
|  |  | 2.45х2.1 | шт. | 2 |
|  |  | 1.8х2.1 | шт. | 1 |
| 2 | Дверной блок остекленный | 1.25х2.7 | шт. | 1 |
| Лестничные марши | | | | |
| 1 | Оконный блок | 2.1х2.1 | шт. | 3 |
|  |  | 1.5х2.25 | шт. | 3 |

Дефектная ведомость по замене оконных и дверных блоков и сопутствующих отделочных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков | м2 | 329.93 |
| 2 | Демонтаж деревянных подоконных досок | м2 | 35,16 |
| 3 | Демонтаж оконных сливов | м2 | 46.65 |
| 4 | Демонтаж деревянных дверных блоков остекленных | м2 | 20,24 |
| 5 | Монтаж оконных блоков ПВХ | м2 | 329,93 |
| 6 | Монтаж дверных блоков ПВХ остекленных | м2 | 20,24 |
| 7 | Монтаж подоконных досок ПВХ | м2 | 35,16 |
| 8 | Монтаж оконных сливов | м2 | 46,65 |
| 9 | Штукатурка оконных откосов | м2 | 213,12 |
| 10 | Шпаклевка оконных откосов | м2 | 213,12 |
| 11 | Улучшенная окраска откосов | м2 | 213,12 |

**Дошкольное учреждение по адресу: ########**

Спецификация оконных и дверных блоков, подлежащих замене

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование изделий | Размеры, м. | Ед.изм. | Кол-во |
| **1 этаж** . Детские группы | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2.1 | шт. | 8 |
| 2 | Дверные блоки остекленные | 1,25х2,25 | шт. | 1 |
| **2 этаж** | | | | |
| Детские группы | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2,1 | шт. | 14 |
| 2 | Дверные блоки остекленные | 1,25х2,25 | шт. | 2 |
| Административные помещения | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2.1 | шт. | 4 |
| Лестничные марши | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х1,0 | шт. | 12 |

Дефектная ведомость по замене оконных и дверных блоков с отделочными работами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков | м2 | 163,17 |
| 2 | Демонтаж деревянных дверных блоков | м2 | 8,1 |
| 3 | Демонтаж подоконных досок | м2 | 12,74 |
| 4 | Демонтаж оконных сливов | м2 | 18,62 |
| 5 | Монтаж оконных блоков ПВХ | м2 | 163,17 |
| 6 | Монтаж дверных блоков ПВХ остекленных | м2 | 8,1 |
| 7 | Монтаж подоконных досок ПВХ | м2 | 12,74 |
| 8 | Монтаж оконных сливов | м2 | 18,62 |
| 9 | Штукатурка откосов | м2 | 90,52 |
| 10 | Шпаклевка откосов | м2 | 90,52 |
| 11 | Улучшенная окраска откосов | м2 | 90,52 |

**Дошкольное учреждение по адресу: ########**

Спецификация оконных и дверных блоков, подлежащих замене

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование изделий | Размеры, м. | Ед.изм. | Крол-во |
| **1 этаж** | | | | |
| Детские групп | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2,1 | шт. | 20 |
| 2 | Дверные блоки | 1,25х2,25 | шт. | 3 |
| Посудомоечная | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2,1 | шт. | 5 |
| Административные помещения | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2,1 | шт. | 2 |
|  |  | 1,2х2,1 | шт. | 1 |
| 2 | Дверной блок | 1,25х2,25 | шт. | 1 |
| **2 этаж** | | | | |
| Детские группы | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2,1 | шт. | 28 |
|  | Дверные блоки | 1,25х2,25 | шт. | 4 |
| Административные помещения | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2,1 | шт. | 5 |
| Лестничные марш | | | | |
| 1 | Оконные блоки | 2,45х2,1 | шт. | 12 |

Дефектная ведомость по замене оконных и дверных блоков и отделочных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков | м2 | 337,55 |
| 2 | Демонтаж деревянных подоконных досок | м2 | 21,6 |
| 3 | Демонтаж оконных сливов | м2 | 153,0 |
| 4 | Демонтаж деревянных дверных блоков | м2 | 153,0 |
| 5 | Монтаж оконных блоков ПВХ | м2 | 337,55 |
| 6 | Монтаж дверных блоков ПВХ остекленных | м2 | 21,6 |
| 7 | Монтаж подоконных досок ПВХ | мм2 | 153,0 |
| 8 | Монтаж оконных сливов | м2 | 153,0 |
| 9 | Штукатурка оконных откосов | м2 | 202,44 |
| 10 | Шпаклевка оконных откосов | м2 | 202,44 |
| 11 | Улучшенная окрска оконных откосов | м2 | 202,44 |