|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | февраль 28  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство дома из клееного бруса |



# На объекте произведены работы:

1. Монтаж фальцевой кровли на дом
2. Монтаж свесов кровли
3. Начало работ по монтажу оконных блоков
4. Начало работ по монтажу витражей на террасу и эркер.
5. Монтаж пирога полов первого этажа
6. Монтаж системы отопления
7. Монтаж канализации
8. Монтаж вентиляции

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Предварительная проверка качества монтажа фальцевой кровли
2. Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.
3. Предварительная проверка качества монтажа окон
4. Предварительная проверка качества монтажа виражей
5. Приемка вентиляции
6. Приемка канализации
7. Предварительная приемка отопления

# Замечания:

1. На данный момент серьезных замечаний по кровле нет.

2. Зазоры на смонтированных балках эркера превышают допустимые СНиП (5 мм) и составляют 7-10мм.- не исправлено

3. Большие зазоры на оконных блоках.

4. Отклонение стойки эркера от вертикали на 10-15 мм

5. Центральный витраж эркера смещен от середины на 10мм

6. Не проклеены швы пароизоляции на пироге полов 1-го этажа.

# Выводы:

В целом работа выполнена хорошо. Присутствуют незначительные недоработки. После дачи рекомендаций подрядчик устраняет замечания

# Рекомендации:

Перед окончательным расчетом с подрядчиком, необходима полная инспекция объекта, проверка объемов и выполнения всех работ.

**Выезды:**

1.02-плановый выезд

4.02- плановый выезд

8.02-плановый выезд

13.02- плановый выезд

18.02- плановый выезд

24.02- плановый выезд

