|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Сентябрь  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство загородного, жилого, одноквартирного дома. |



# На объекте произведены работы:

1. Армирование каркаса площадки парковки и лестницы заднего крыльца
2. Бетонирование площадки парковки и лестницы заднего крыльца
3. Осмотр оконных примыканий.
4. Осмотр бетонных площадки и отмостки.
5. Монтаж систем внутреннего электроснабжения.
6. Монтаж систем внутреннего водоснабжения.
7. Монтаж систем отопления.
8. Монтаж систем молниезащиты.
9. Осмотр электромонтажных работ.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Контроль армирование каркаса площадки парковки и лестницы заднего крыльца
2. Приемка площадки парковки и лестницы заднего крыльца
3. Проверена работоспособность розеток и ламп.
4. Визуальный контроль системы отопления и водоснабжения.

# Замечания:

1. Пароизоляционная пленка местами приклеена изнутри помещений
2. Необходимо поставить ревизию на тройник при выводе канализационных стоков из строения
3. Произвести монтаж дополнительного крана полива от системы центрального водоснабжения
4. Оборудование котельной не подключено
5. После завершения электромонтажных работ подрядчику провести корректировку проекта, согласно фактически выполненных работ, предоставить исполнительную документацию.

# Выводы:

1. S площадки 59,8 м2 на 210 мм = 12,55 м3
2. S отмостки 64,48 м2 - 9,67 м3
3. Качество бетонных работ соответствует. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
4. Монтаж инженерных сетей выполнен с рядом нарушений. Необходимо устранить замечания.

# Рекомендации:

1. Необходимо усилить работу подрядной организации по ведению исполнительной документации. Своевременное предоставление ее. Наличие фактических схем монтажа. Актуализация проекта с внесенными изменениями. Провести гидроиспытания смонтированных систем.

**Выезды:**

28.08.2016 г.

03.09.2016 г.

09.09.2016 г.

21.09.2016 г.



