|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Сентябрь  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство дома |



# На объекте произведены работы:

1. Укладка гидроизоляции.
2. Укладка подвязочного бруса.
3. Поставка материалов.
4. Монтаж заполнения между каркасов.
5. Замена гидроизоляции.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Визуальный контроль укладки гидроизоляции.
2. Визуально-измерительный контроль укладки подвязочного бруса
3. Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ
4. Контроль монтажа заполнения между каркасов

# Замечания:

1. Подвязочный брус положен на один слой гидроизоляции
2. Пиломатериал имеет обзол, грибок, плесень.
3. Сделать скользящим заполнение проемов между обсадной коробкой

# Выводы:

На данном этапе какие либо выводы о работе подрядчика делать преждевременно, работы не произведены, количество брака в бревне невысокое.

# Рекомендации:

1. Заменить гидроизоляцию на оклеечную.
2. Удалить с пиломатериала обзол, грибок, плесень.
3. Сделать скользящим заполнение проемов между обсадной коробкой

# Выезды за отчетный период:

1. 28.09.2016
2. 02.09.2016
3. 04.09.2016

