|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | февраль 6  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство каркасного дома |



# На объекте произведены работы:

1. Монтаж деревянных дверных блоков
2. Монтаж обналички на оконные и дверные проемы
3. Монтаж плинтусов
4. Монтаж лестницы

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Приемка обналички.
2. Приемка лестницы.
3. Консультация подрядчика по вопросам производства СМР работ
4. Итоговая приемка дома

# Замечания:

1. Не отрегулированы окна- частично устранено
2. Отсутствует фурнитура на петлях оконных блоков
3. Поломана заглушка на оконной ручке в зале на первом этаже- замечание устранено
4. Обналичка плотно не прилегает к стенам- частично устранено
5. Дешевые входные двери- 100% промерзание в зимнее время.
6. Гнилые сучки в вагонке и напольном покрытии – неаккуратно замазаны шпаклевкой по дереву с опилками.
7. Щель между стеной и напольным покрытием в болерной.
8. Двери не закрываются

**Выводы:**

Серьезных замечаний по работе нет. Все вышеуказанные замечания не влияют на несущую способность дома и являются эстетической частью.

**Рекомендации:**

Заменить входные двери или поставить еще одни термостойкие в данном проеме.

Проветривать постоянно дом

Существующее напольное покрытие из доски не использовать в качестве финишного покрытия и уложить сверху ламинат или паркет

**Строительный контроль.**

26.01.16- плановый выезд

30.01.16- плановый выезд

4.02.16- плановый выезд. Предварительная приемка

6.02.16- приемка дома

 