|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Октябрь  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство загородного жилого дома |



# На объекте произведены работы:

1. Закончен монтаж стен и фронтонов 2-го этажа.
2. Монтаж конькового бруса.
3. Монтаж стропил, обрешетки пароизоляции и утеплителя кровли.
4. Монтаж гидроизоляции и контр обрешетки кровли.
5. Монтаж подшивы кровли.
6. Монтаж потолков 2-го этажа
7. Монтаж пирога перекрытия 2-го этажа
8. Монтаж половых досок на 1 и 2 этаже.
9. Заканчивают монтаж металлочерепицы.
10. Сделали перекрытие 2-го этажа
11. Сделана вагонка
12. Привезли септик монтаж в конце недели.
13. Леса установлены.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Контроль монтажа стен и фронтонов.
2. Приемка стен и фронтонов.
3. Контроль монтажа кровли.
4. Контроль монтажа потолков 2-го этажа.
5. Контроль и приемка перекрытия 2-го этажа.

# Замечания:

1. Зазоры на перерубах стен локально превышают допустимые СП и составляют 5-10 мм.
2. Конструкция кровли выполнена с нарушением технологии, а именно:
3. Отсутствует 2-й капельнник убирающий конденсат с кровли
4. Отсутствует вентиляция кровли
5. Узел примыкания стропил к стенам сделан без крепежа (отсутствует запил или скользящий элемент)
6. Пароизоляция кровли не проклеена по стенам
7. Брус стен поражен грибком и плесенью.
8. Обсада выполнена из из обрезков пиломатериалов.
9. Пиломатериал для обсады поражен грибком и плесенью
10. Отсутствует пароизоляционная защита на оконных блоках
11. Мостики холода на стуках обсадной коробки
12. Вагонка на потолках деформирована.
13. Окрашивание наружных стен производится с нарушением технологии и температурного режима. Перед окрашиванием с поверхности бревен не удален грибок.
14. В черепицы присутствует отверстия от шурупов

# Выводы:

1. Работы выполнены с нарушением технологий и СП.

# Рекомендации:

**Выезды за отчетный период:**

1. **26,09,2016**
2. **03,10.2016**
3. **05,10,2016**
4. **10.10.2016**
5. **17.10.2016**





