|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | апрель 29  2015 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство каркасного дома из клееного бруса |



# На объекте произведены работы:

# Удалены гнилые и загнивающие сучки из древесины

1. Монтаж канализации от дома к септику
2. Монтаж канализации по подвалу дома
3. Монтаж стеклопакетов в каркас дома
4. Шлифовка каркаса основного дома и летнего домика

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Произведены мероприятия по проверке монтажа канализации
2. Произведены мероприятия по проверке монтажа стеклопакетов
3. Произведены мероприятия по проверке шлифовки деревянного каркаса
4. Проверка актов выполненных работ по монтажу канализации
5. Проверка смет на строительно-монтажные работы по отделке дома
6. Проверка смет на отопление
7. Даны рекомендации по устройству подвала.

# Замечания:

1. Превышены объемы работ по монтажу канализации

2. Цены на работы по сметам являются одними из самых высоких на рынке

3. Не качественная работа по монтажу поворотного колодца канализации

4. Монтаж стеклопакетов в деревянный каркас дома без рамы не надежен, так как могут возникнуть деформации каркаса и если зазора не хватит приведет к раскалыванию стекла.

# Выводы:

Бригада производящая работы грамотная, все замечания учитываются и устраняются.

Не большое отклонение от сроков производства работ связано с плохими погодными условиями, что не позволило производить работы по окраске каркаса не нарушая технологию.

**12.03-плановый выезд**

**20.03- плановый выезд**

**24.03- плановый выезд на окна**

**3.04- приемка канализации**

**10.04- плановый выезд. обсуждение дальнейших этапов. монтаж отопления. входов в подвал.**

**14.04-шлифовка каркаса**

**20.04- плановый выезд на шлифовку стен и монтаж порталов**

**30.04-плановый выезд на шлифовку и окраска стен**

# Рекомендации:нет



****