|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Ноябрь2016 |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | Строительство жилого дома. |

 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

**На объекте произведены работы:**

1. Идет монтаж стропильной системы кровли
2. Забетонированы монолитные пояса по периметру здания
3. Ведется антисептирование деревянных элементов кровли
4. Ведется кирпичная кладка дымоходов

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Контроль антисептирования деревянных конструкций
2. Контроль за монтажом стропильной системы
3. Консультация подрядчика по производству строительно-монтажных работ

**Замечания:**

1. Очистить стойки и стропила от обзола.
2. Покрасить металлическую конструкцию
3. Демонтировать, указанные стропила, в количестве 2-х штук, обеспечив опирание на верхний конек
4. Очистить, указанную стропилу, обеспечив ее опирание на брус каркаса кровли
5. Дополнительно укрепить к бетону лаги, с шагом 600-700 мм
6. Торцы складируемых деревянных элементов закрыть пленкой
7. Установить крепежные уголки стропил, в указанных местах
8. Закрыть шов сопряжения стропил в теплой зоне

**Выводы и рекомендации:**

1. Бригада, выполняющая работы, консультируется по возникшим вопросам. Замечания выявленные в процессе выполнения работ устраняются с трудом.
2. При температуре ниже 5 градусов, в кладочный раствор добавить противоморозные добавки

**Выезды за отчетный период:**

28.10.2016

1.11.2016

4.11.2016

11.11.2016

21.11.2016

24.11.2016

**Фотографии объекта**

